第二十四届中国国际人才交流大会
开幕式保障项目采购公告

一、项目概况
项目名称：第二十四届中国国际人才交流大会开幕式保障项目
组织单位：上海东浩兰生会展（集团）有限公司
项目时间：2026年11月12日-11月13日（以具体大会议程为准）
项目地点：世博中心银厅
项目简介：第二十四届中国国际人才交流大会旨在汇聚全球人才领域及国内外各大高校、知名学府的顶尖专家、学者和企业，共同探讨海内外人才培育、引进、发掘等最新进展、行业前景与挑战，促进国际交流与合作。大会将围绕国际人才交流的核心议题，组织高端论坛、展览展示、创新竞赛等多元化活动，为全球人才培养的繁荣发展贡献力量。现面向社会公开采购第二十四届中国国际人才交流大会世博中心外场整体氛围布置供应商，为大会提供全面、专业、高效的服务。
本项目的特定资格要求：本项目不得转包；本项目不接受联合体投标。
二、采购范围与服务内容
本次采购范围包括但不限于以下服务内容：
开幕式保障
提供大会整体风格的设计方案，包括舞台布局、灯光音响、背景板、导视系统等 ; 根据设计方案，负责现场搭建及布置等工作。具体事项包括但不仅限：
1、舞台布局设计
主舞台面积：不少于 300 ㎡（宽 20m  × 深 15m），高度  0.4m-1.2m，可根据供应商的设计方案具体调整。
舞台结构：钢结构及 B1 级阻燃板，承重不少于 500kg/㎡， 表面铺设防滑黑色地毯。
2、开幕式设备租赁
2.1 LED 大屏及控制系统
单块 LED  屏幕最低配置：单块 LED  屏幕的像素间距不得超过 P3，即 3 毫米。单个模组的分辨率不得低于 128×64 像素，模组尺寸为 320 毫米×160 毫米。
屏幕亮度方面，室内使用场景不得低于每平方米 800 坎德拉，户外使用场景不得低于每平方米 5000  坎德拉。刷新率不得低于 3840 赫兹，灰度等级不得低于 14 比特。色温调节范围需在 3200K  至 9300K  之间。
控制系统：支持多画面拼接、开窗、叠加。
视频处理器： 不少于 2 台，支持 4K@60Hz 输入输出。
播放服务器： 不少于 2 台（配置最低： i5 处理器、32GB 内存、215GB  SSD）。
2.2 音响系统详细配置
主扩声线阵列： 不少于 16 只全频 +  8 只低频，覆盖角度 90°×10 °。
舞台返送音箱： 不少于 8 只（15 寸同轴，功率 不少于 500W/只）。
观众区补声音箱：不少于 12 只（12 寸全频，功率 不少于 400W/只）。
无线话筒：不少于 20 套（手持式 +  头戴式 + 领夹式，UHF 频段，支持加密传输）。
有线话筒： 不少于 10 支（电容式会议话筒，鹅颈长度不少于40cm）。
音频接口机： 不少于 8 台，支持 Dante/AVB  网络音频协议。
2.3 舞台灯光设备不低于以下配置：
电脑切割灯： 12 台（功率 600W，色温可调）。
LED 染色灯： 12 台（功率 400W，8bit 调光精度）。
光束灯： 10 台（功率 300W，光束角  2 °-8°) 。
LED 帕灯： 24 台（功率 200W，RGBW 四合一）。
天排灯/地排灯：各4 台（功率 1000W，泛光角度  120°) 。
2.4 开幕式录制及摄影设备不低于以下配置：
摄像机： 不少于 4 台。有效像素： ≥1920×1080（FHD），支持 1920×1080/50i、 50p、25p 等格式 ;
游机：不少于 1  台。有效像素： ≥3840×2160（4K  UHD），支持 4K/60fps。
接口需要视频输出：HDMI  2.1（4K  60p  输出）、SDI（选配），音频输入：XLR×2 （通过适配器或机身），支持 4 通道音频。
镜头配置要求基础参数：广角变焦 4.3-60mm（等效约 9-130mm）F1.9-F2.8，标准变焦 17-102mm 或 18-110mmF2.8，长焦变焦 45-260mm 或 50-1000mm    F2.8-F4.5。
镜头通用要求：卡口：B4 卡口或 PL/EF/E 卡口，伺服变焦：支持电动变焦、聚焦、光圈控制，镜口径： ≥82mm，支持 ND 滤镜内置或外置。
游机定焦镜头：-  24mm  F1.4，50mm  F1.2，85mm  F1.4。
摇臂： 不少于 1 套（长度 不少于 6m，电动遥控云台）。
导播台：不少于 1 台（不少于 8 路高清及以上输入，支持多机位切换、字幕、抠像）。
录制设备： 不少于 4 台高清及以上录像机，支持 ProRes 422 HQ  编码。
3、开幕式会务用品配套
提供开幕式会场内必要的桌、椅， 数量根据各类嘉宾人数（预计 3200 人）进行相应准备。
4、开幕式保障
4.1 现场运营管理
运营团队：不少于15人（现场总监 1 名、舞台监督 2 名、技术统筹 2 名、场务 10名）。
对讲系统： 不少于 10 套（数字对讲机，覆盖范围 不少于 2km，支持分组通话）。
4.2 技术支持保障
提供音响、视频、灯光、同传技术保障人员，并提供详细的人员名单及人员相关资格证书。
应急响应时间： 设备故障 ≤3 分钟响应， ≤10 分钟解决或启用备用方案。
4.3 开幕式相关设计
开幕式大屏画面设计。
开幕式物料衍生产品设计，场内导识设计。
5、舞台智能化应用
为开幕式舞台提供全面智能化方案，实现舞台机械精准自动化控制，保障演讲、仪式流畅创新。利用智能交互技术增强保障演讲嘉宾的演讲感受。通过智能讲台及道具等的上下舞台自动化，实现流程场景的无缝切换。具体参数不仅限如下所列：
5.1 移动讲台机械自动化控制
基础规格参数：讲台高度在 75-130cm 内，宽度不低于 60cm，长度不低于 50cm。讲台承重整体不低于 150kg，支持无极变速移动，带刹车锁定功能，确保移动便捷且停放稳固。台面预留标准话筒接口及鹅颈话筒安装位置，兼容主流会议话筒类型。
升降系统采用电动驱动，升降行程不低于 350 毫米，定位精度正负 2 毫米，具备遇阻回弹安全保护功能。系统支持记忆高度功能，可预设至少 3 个常用高度档位，一键切换。
控制系统：PLC+伺服电机驱动，定位精度≤±2mm，支持时间码同步。
5.2 移动道具机械自动化控制
供应商需结合活动主题，定制舞台移动道具 1 套用于开幕式上启动或签约环节使用，道具尺寸由投标人自行结合舞台场景进行创意设计。
6、开幕式导演组策划及执行
组建专业导演团队策划开幕式，结合场地等因素制定详细方案，涵盖主题诠释、节目创意等内容。筹备与举办期间全程执行，组织演员排练，协调工作人员，把控进度质量，具备应急处理能力，确保开幕式按方案顺利呈现最佳效果。
6.1 导演团队不低于以下配置
总导演：1名（具备类似项目经验）；执行导演：2 名；舞美设计总监：1 名；灯光设计总监：1名；音响设计总监：1名；视频设计总监：1名；编导/排练导演：不少于2 名；现场执行团队：不少于 10 人
6.2 策划内容要求
主题诠释方案：不少于2套创意方案供选择，含文案策划、视觉风格、音乐情绪。串联单规划： 不少于根据议程制作活动串联单，具备相应元素等，并随时修改。
应急预案： 不少于1套（含停电、设备故障、嘉宾缺席、恶劣天气、安全事件）。演练与执行
演练彩排时间： 不少于1天（含分段排练、联排、带机彩排不少于 2 次，全流程彩排，每次不少于 4 小时）
演练统筹：统筹参与演练的人员及相关工种管理。
7、同传及翻译服务
提供专业同声传译（英语），配备经验丰富、资质齐全的译员，将演讲内容准确及时译成多种语言，通过设备传给嘉宾，译员应具备良好的语言与应变能力。同时提供全面翻译服务，包括但不限于文件与现场书面材料翻译， 内容准确、语言通顺，符合目标语言习惯与文化背景。
7.1 同声传译服务
语种： 中英同传（双向）
译员配置：不少于 2 名（1个同传间，每间 2 名译员轮换），均持有 CATTI 一级口译证书或 AIIC 会员资格。
同传设备包括但不限于：
1、发射主机： 不少于1台（支持 32 个频道）。
2、辐射板或同类型的导览发射器： 不少于6个（覆盖范围不少于 1000 ㎡）。
3、接收机：不少于 500 个（支持频道选择、音量调节）。
4、译员台：不少于 2 个（带麦克风、监听耳机、频道选择）。
7.2 笔译服务
文件翻译： 不少于 10,000 字（含大会手册、嘉宾演讲稿、新闻通稿等）。
现场材料翻译：含 PPT、议程单、指示牌文案等。

翻译语种： 中英互译，必要时提供日、韩、法、德、西等小语种。
质量要求：专业审校不少于 2 轮，术语统一，符合目标语言文化习惯。
三、参与企业资格要求
1. 资质要求：参与企业须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，具有相关会务服务经验及成功案例。
2. 财务要求：参与企业须具有良好的财务状况和健全的财务会计制度，能够承担本次会务服务的资金压力。
3. 团队要求：参与企业须拥有专业的会务服务团队，具备丰富的会议策划与执行经验。
4. [bookmark: _Hlk190678838]信誉要求：参与企业须具有良好的商业信誉和履行合同的能力，无不良经营记录。在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参加本次采购活动。
5. 其他要求：参与企业须遵守国家相关法律法规及大会的各项规定，确保会务服务的安全、有序进行。
四、投标文件要求
1. 投标文件内容：
· 公司简介：包括公司资质、历史业绩、团队介绍等。
· 服务方案：详细阐述针对本次大会的会务服务方案，包括策划思路、执行计划、人员配置等。
· 预算明细：提供详细的预算明细表，包括各项费用的预算及报价。
· 质量保证措施：明确服务过程中的质量保证措施及售后服务承诺。
· 其他相关材料：如公司营业执照、资质证书等复印件（加盖公章）。
2. 投标文件格式：根据投标文件内容要求，以PPT、PDF格式提交至指定邮箱。
3. 投标文件递交：
. 递交截止时间：2026年 9月 21 日17：00前，请参与企业密切关注后续投标通知。
. [bookmark: _GoBack]递交地点：线下可提交至上海市董家渡路200号外滩中心T3栋16楼上海东浩兰生会展（集团）有限公司，请参与企业按照采购公告要求准时递交投标文件。
五、评分办法与标准
后续将进行线下或线上比选工作，具体时间将以邮件形式通知各入围企业。本次采购将采用综合评分法进行评标，评委将根据投标文件的完整性、服务方案的合理性、预算报价的竞争力、公司实力与信誉等多个方面进行综合评分，最终确定中标单位。
六、联系方式
采购单位：上海东浩兰生会展（集团）有限公司
联系人：孙翰元
电子邮箱：sunhanyuan@dlg-expo.com 
联系电话：18901899989
如有疑问请通过以上方式咨询
七、其他事项
1. 公示期：本采购公告自发布之日起公示五天，请参与企业密切关注后续通知。
2. 澄清与答疑：参与企业对采购公告有疑问的，可在公示期内向采购单位提出澄清或答疑请求。

上海东浩兰生会展（集团）有限公司
二〇二六年九月十五日
